# Общая информация

Этот документ содержит информацию о энергетических устройствах.

Документ описывает основные характеристики и нормы, которые должны соблюдаться.

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики | Норма |
| Вид устройства | Цилиндрическая форма с каналом под датчик |
| Плотность, г/см³, не менее | 1.58 |
| Масса, г | 500 ± 20 |
| Габаритные размеры, мм: диаметр | 70 ± 2 |
| Габаритные размеры, мм: высота | 86 ± 9 |
| Габаритные размеры, мм: диаметр отверстия | 14.5 ± 0.5 |
| Чувствительность к удару (ГОСТ 4545-88): нижний предел в приборе 2, мм | 100 |
| Чувствительность к удару (ГОСТ 4545-88): частота взрывов в приборе 1, % | 30 .. 50 |
| Температура вспышки при времени задержки 60 с, °С | 204 .. 216 |
| Минимальная энергия зажигания, Дж | 2.0 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом \* м | 10^7 .. 10^10 |